
Tango F2

Напольный светильник

Торше́р




Инструкция по сборке

Внешний вид торшера




Торшер поставляется в разобранном виде и состоит из 3-х основных частей:


- Стойка в сборе с фланцем и патроном Е27 (Электрокабель с выключателем и вилкой условно не показан);

- Основание торшера





- Абажур в сборе.




Сборка Светильника (Торшера)


1. Установить стойку торшера на основание, предварительно снять гайки и шайбы с фланца стойки. Совместить отверстия на основании и вставить шпильки фланца в отверстия основания. С нижней стороны основания закрепить стойку с помощью гаек и шайб.

1. Снять (открутить) кольцо с патрона Е27 на корпусе светильника



1. Установить Абажур на корпус светильника, совместив отверстие в кольце абажура с патроном Е27 и зафиксировать абажур кольцом



1. Установить лампу в патрон светильника, подключить вилку электрокабеля светильника к электросети. С помощью выключателя проверит работу светильника (торшера).

